
江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证报告编制服务询价书

招标编号：SCP-FW-XB-2026-005

本项目为江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证报告编制服务。根据询价单位《非招标工作管理办法》规定，选择询价方式确定项目服务单位。请各服务单位在本询价文件规定的要求及时间内向询价单位填送报价书并提供相关资料，我们将采用最低投标价法确定本次江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证报告编制服务单位。

一、服务单位须知

1.服务单位资质条件：

（1）供应商须为中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担采购项目的能力和独立履行合同的能力。（有效的营业执照或事业单位法人证书）
（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包响应或者未划分标包的同一采购项目响应。（供应商提供关联企业情况说明）
（3）本次采购要求供应商需在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应气候可行性论证报告编制的能力，已在气象主管部门完成气候可行性论证机构备案，具备相应技术能力，拥有稳定的专业技术团队和完善的质量管控体系。（提供承诺函及备案证明材料）
（4）财务要求：财务状况良好，须提供经审计的近三年（2023年-2025年）财务报告。（提供经审计的财务报告）
（5）业绩要求:2019年1月1日以来内至少承担过（含正在承担的）1项建设工程的气候可行性论证项目业绩（响应文件需提供合同、评审证明或备案文件等佐证材料）。（业绩证明材料：需提供项目合同，合同若无法体现项目规模，则应提供相关证明材料，时间以合同签订时间为准）。

（6）拟派主要人员资格及业绩要求:

1）项目负责人具备气象相关专业高级及以上职称（大气科学、应用气象、气候资源、气象灾害评估等专业）。（提供相关职称证书复印件及开标前近六个月内任意三个月社保证明材料加盖供应商公章）
2）所有人员须稳定在岗，未经采购方书面同意不得更换；（响应文件需附人员职称证书及开标前近六个月内任意三个月社保证明材料加盖供应商公章）

（7）供应商具有良好信誉，无重大失信、违法违规及质量事故记录。（提供信用中国查询截图）
（8）本项目不接受联合体投标。
2.本项目自合同签订且生效之日起（具体起始日期以采购方通知为准），90个工作日内完成服务、提交服务成果并经专家评审通过、协助通过主管部门审批。

3.本次询价内容

包括但不限于以下工作，具体服务内容以采购需求为准：

（1）项目概述：阐述项目的工程概况、项目委托情况、主要研究内容、工作依据、论证原则及论证范围等内容。

（2）参证气象站的确定及资料说明：包含参证气象站的比选、气象资料的三性分析以及气候可行性论证所用资料的具体说明等内容。

（3）区域大气环流特征:论述项目地区四季大气环流特征以及气候特征。

（4）气候适宜性评价：收集和整理项目周边地区各气象台站建站以来的地面气象资料，包括地面气温、气压、相对湿度、风速风向、降雨量、雪深和雪压、最大冻土深度、雨凇、雾凇、电线结冰、蒸发量、日照等要素及台站沿革等信息，项目场址处测光塔实测数据、辐射数据、NASA及Meteonorm数据，结合场址地区气象灾害调查资料分析研究本项目工程建设的资源状况、气候适宜性和风险性。明确项目建设的有利气象条件和不利因子。

（5）高影响天气气候事件分析及灾害防御建议：依据致灾因子、孕灾环境及项目的实际情况，对大风、高温、低温、沙尘天气、积雪、雷电、雾、霾、冰雹、暴雨洪涝、冻土、输电线路灾害等高影响天气气候事件进行分析研究，给出预防及降低气象风险、减轻气象灾害影响的对策和防御建议。

（6）工程相关气象参数推算及分析：根据需求，与设计单位、施工单位沟通，推算本项目设计风速（包括参证站最大风速订正、各重现期最大风速推算等内容）、设计风压、设计积雪深度、设计雪压、设计基本气温、设计冻土深度、暖通设计参数（包括供暖室外计算温度、冬季通风室外计算温度、供暖期天数等16个参数计算）等工程相关气象参数和指标。   

（7）暴雨强度公式的编制及暴雨雨型的确定：收集场址所在地建站以来逐分钟降水资料，经数据处理、单一重现期暴雨强度公式拟合、区间参数公式拟合、暴雨强度总公式拟合、常用查算图表编制、精度检验、各强度暴雨时间变化特征和暴雨强度空间分布特征分析，完成场址地区暴雨强度公式的编制、暴雨雨型的确定及山洪地质灾害风险等级等，为该工程的设计提供科学依据。

（8）本项目建设可能对局地气候环境的影响：分析本项目在不同的气象背景条件下，受周围建筑物和地形、地貌等下垫面因素影响程度，指出本项目建设可能对局地气候环境影响及应对措施及建议。

（9）本项目雷击风险评估：通过收集雷电基础数据，计算评估雷击风险，提出防雷措施设计建议。

（10）本项目雨水资源利用及评估：结合本项目气候特征（如年降雨量、雨季分布）、地形条件等，分析雨水资源的可利用潜力，为水库蓄水准备提供参考性建议。

（11）组织专家评审会，取得审查意见和气象主管部门批复，协助采购方完成现场勘测资料收集、报告编制、承办相关会务，相关费用包含在报价中。

4.工期：自合同签订且生效之日起（具体起始日期以采购方通知为准），90个工作日内完成服务、提交服务成果并经专家评审通过、协助通过主管部门审批。
5.其他要求：详见附件三采购需求。
6.承包方式：固定总价
7.报价：含本次服务人员工资、加班费、保险费、风险、利润、税金等一切费用。

8、价款支付：

（1）自合同签订、提交履约保函后10工作日内支付合同金额的30%（乙方需提交相应金额的预付款保函或其他担保措施，履约保函参考格式详见附件六）。

（2）乙方完成气候可行性论证方案，提交相应成果后28工作日内，甲方应支付气候可行性论证服务费用总额的20%，累计支付至合同金额的50%；

（3）乙方完成气候可行性论证报告编制，提交相应成果后28工作日内，甲方应支付气候可行性论证服务费用总额的30%，累计支付至合同金额的80%；

（4）气候可行性论证报告取得相关部门批复完成后28工作日内，甲方应支付气候可行性论证服务费用总额的20%，累计支付至合同价的100%；

注：每次支付前，乙方需提供付款申请及等额的增值税专用发票，乙方未按合同约定提供发票的，甲方有权相应延期付款且不视为违约。
二、最高限价

本项目最高限价为46.00万元，超过此报价为无效报价。
三、服务单位报价要求

1.文件组成

（1）询价报价书（加盖公司章）（见附件一）；

（2）企业资质证明资料（见采购公告资格条件）；
（3）提供法定代表人授权委托书（法定代表人办理除外）；

（4）“信用中国”网站（http//www.creditchina.gov.cn/）中未列入失信被执行人名单截屏打印件；

（5）服务方案及拟服务人员一览表；

（6）服务单位认为其他需要提供的资料。
2.报送递送截止时间

1.服务单位在2026年8月28日9:00时前登录“江西投资集团电子采购平台”（http://ep.jxic.com/）或“精彩纵横云采购平台”（https://www.jczh.com）询价项目公告查看页面点击“立即参加”。缴纳询价保证金并上传报价资料。

四、报价文件评审及合同签订

1.按照评审办法对服务单位报送资料进行评审，评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评审，资格审查及符合性审查通过后，按照最低投标价法确定中标单位。

2.合同签订单位确定后，由询价单位按照《中华人民共和国民法典》等相关规定直接与服务单位签订合同。

五、争议解决
因本询价文件及后续服务合同产生的争议，双方友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向采购人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼

六、联系方式
地点：遂川县老教体局宿舍江西遂川抽水蓄能有限公司。

联系人：尹正攀
        电话：18318368136
江西遂川抽水蓄能有限公司
2026年8月   日

附件一

1.询价报价书格式

询价报价书

致江西遂川抽水蓄能有限公司：

我公司已认真研究了贵公司的《江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证报告编制服务》全部内容，愿意以总价大写        （小写￥     ）按照询价书要求报价并承担相应责任。

报价公司名称（盖章）
  年   月    日
2.询价报价书报价清单一览表
	序号
	服务内容
	服务要求
	金额（元）

	一
	
	
	¥：

	总价（大写）

	其中，增值税税额
	
	增值税税率   6%  


附件二
法定代表人授权书

致：江西遂川抽水蓄能有限公司 

本授权委托书声明：我      （姓名），系     （单位名称）的法定代表人，兹授权      同志，以我方的名义参加江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证报告编制服务（项目名称）的询价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件递交、询价、签约等具体事务和签署相关文件。
授权单位（盖章）：     

法定代表人（签名或印章）：

有效期限：自响应文件递交截止之日起算90日历天

签发日期：      年     月     日

代理人姓名（签名）：        性别：    年龄：   

职务：            联系电话：              

身份证号码：                     

说明：

1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

2.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的询价响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

3.有效期限：与本公司响应文件中标注的响应有效期相同，自本单位加盖公章之日起生效。

4.参与询价签字代表为法定代表人，则本表不适用，只需提供法定代表人身份证复印件。

法定代表人及代理人身份证复印件：
	粘贴法定代表人身份证明（原件扫描件正、反两面）

 



	粘贴委托代理人身份证明（原件扫描件正、反两面）




附件三
采购需求
第一部分 技术要求

1工作/服务范围

1.1项目范围及内容

江西遂川抽水蓄能电站位于江西省吉安市遂川县境内，上水库位于遂川县五斗江乡三合村境内，坝址以上流域面积1.24km2，多年平均年径流量112万m³，下库位于大坑乡大坑村境内，坝址以上流域面积8.87km2，多年平均年径流量754万m³。工程区距赣州市、吉安市、南昌市的公路里程分别约 120km、146km、355km。电站装机容量1200MW（4×300MW），安装4台单机容量300MW的立轴混流可逆式抽水蓄能机组，电站连续满发小时数6h，电站建成后主要服务江西电网。电站建成后，主要承担江西地区电网的调峰、填谷、储能、调频、调相及备用等任务。为确保项目合规开工，根据《中华人民共和国气象法》、《江西省气象灾害防御条例》等国家与江西省有关法律法规，需进行气候可行性论证。

采购方委托成交服务商（以下简称服务商）承担江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证全流程编制服务工作。服务商需严格按照国家、行业及地方现行标准规范，结合本工程建设规模、选址布局、施工及运行特点，独立完成以下全部工作（包含但不限于）：

1.范围：收集与项目所在地地理位置邻近且处于同一气候区的气象站信息，开展建设项目气候可行性论证，编制项目气候可行性论证报告；组织开展气候可行性论证报告评审，取得气象主管部门审查批复意见。

2.气候可行性论证报告内容包括但不限于：   

（1）项目概述：阐述项目的工程概况、项目委托情况、主要研究内容、工作依据、论证原则及论证范围等内容。

（2）参证气象站的确定及资料说明：包含参证气象站的比选、气象资料的三性分析以及气候可行性论证所用资料的具体说明等内容。

（3）区域大气环流特征:论述项目地区四季大气环流特征以及气候特征。

（4）气候适宜性评价：收集和整理项目周边地区各气象台站建站以来的地面气象资料，包括地面气温、气压、相对湿度、风速风向、降雨量、雪深和雪压、最大冻土深度、雨凇、雾凇、电线结冰、蒸发量、日照等要素及台站沿革等信息，项目场址处测光塔实测数据、辐射数据、NASA及Meteonorm数据，结合场址地区气象灾害调查资料分析研究本项目工程建设的资源状况、气候适宜性和风险性。明确项目建设的有利气象条件和不利因子。

（5）高影响天气气候事件分析及灾害防御建议：依据致灾因子、孕灾环境及项目的实际情况，对大风、高温、低温、沙尘天气、积雪、雷电、雾、霾、冰雹、暴雨洪涝、冻土、输电线路灾害等高影响天气气候事件进行分析研究，给出预防及降低气象风险、减轻气象灾害影响的对策和防御建议。

（6）工程相关气象参数推算及分析：根据需求，与设计单位、施工单位沟通，推算本项目设计风速（包括参证站最大风速订正、各重现期最大风速推算等内容）、设计风压、设计积雪深度、设计雪压、设计基本气温、设计冻土深度、暖通设计参数（包括供暖室外计算温度、冬季通风室外计算温度、供暖期天数等16个参数计算）等工程相关气象参数和指标。   

（7）暴雨强度公式的编制及暴雨雨型的确定：收集场址所在地建站以来逐分钟降水资料，经数据处理、单一重现期暴雨强度公式拟合、区间参数公式拟合、暴雨强度总公式拟合、常用查算图表编制、精度检验、各强度暴雨时间变化特征和暴雨强度空间分布特征分析，完成场址地区暴雨强度公式的编制、暴雨雨型的确定及山洪地质灾害风险等级等，为该工程的设计提供科学依据。

（8）本项目建设可能对局地气候环境的影响：分析本项目在不同的气象背景条件下，受周围建筑物和地形、地貌等下垫面因素影响程度，指出本项目建设可能对局地气候环境影响及应对措施及建议。

（9）本项目雷击风险评估：通过收集雷电基础数据，计算评估雷击风险，提出防雷措施设计建议。

（10）本项目雨水资源利用及评估：结合本项目气候特征（如年降雨量、雨季分布）、地形条件等，分析雨水资源的可利用潜力，为水库蓄水准备提供参考性建议。

3.组织专家评审会，取得审查意见和气象主管部门批复，协助采购方完成气象主管部门备案、审批。包括(但不限于): 现场勘测资料收集、报告编制、承办相关会务、取得审查意见。

1.2工期进度

自合同签订且生效之日起（具体起始日期以采购方通知为准），90个工作日内完成服务、提交服务成果并经专家评审通过、协助通过主管部门审批。

2技术要求和实施目标

2.1编制原则

1.科学性原则：以国家气象站整编资料、区域气象监测数据及现场调查成果为基础，采用现行规范认可的分析方法与数值模型，保证论证结论客观、严谨、可复现。

2.符合性原则：论证范围、内容、深度严格符合气候可行性论证相关法规及抽水蓄能电站工程建设标准，数据口径、边界条件与本项目规划、可研、勘测设计成果保持一致。

3.针对性原则：聚焦抽水蓄能电站上/下水库、输水系统、地下厂房、开关站、施工营地及进场道路等核心区域，覆盖施工期与运行期全阶段，精准识别差异化气候风险。

4.实用性原则：提出的防控对策及优化建议应具有可操作性和经济性，直接服务于工程设计、施工组织及运行管理。

5.前瞻性原则：结合区域气候变化趋势，分析未来30~50年气候演变对工程长期安全运行的潜在影响。

2.2基础资料要求

2.2.1资料收集范围

1.气象资料：收集项目所在地及周边国家基准气候站、国家基本气象站连续不少于30年的逐日整编观测资料（气温、降水、风速、风向、湿度、气压、日照、蒸发、雷暴日数等）；收集区域自动气象站近10年逐时观测数据；收集极端气象事件（极端气温、暴雨、大风、冰雹、冻雨、大雾等）历史记录及灾情数据。

2.地理与工程资料：收集项目1:2000地形图、地质勘察报告、水文分析成果、施工总布置图、可研报告及相关设计文件；核实上/下水库水位、坝高、厂区高程等关键参数。

3.其他资料：收集江西省及遂川县气候区划、气象灾害普查、生态环境保护规划等地方专项资料。

2.2.2资料处理要求

1.对所有收集资料进行完整性、一致性、可靠性核查，对缺测、异常数据采用规范方法插补订正，并明确说明数据来源及处理方法。

2.区分区域大气候背景与山地峡谷局地小气候特征，重点分析地形对风场、降水、温度分布的影响。

2.3核心论证内容及技术指标

2.3.1区域气候背景分析

1.阐述项目所属气候区、气候类型及主要气候特征，统计多年平均及季节变化特征值。

2.分析近30年区域气温、降水、风速等关键气象要素的年际、年代际变化趋势。

2.3.2气象灾害风险评估

针对抽水蓄能电站工程特点，重点评估以下气象灾害的发生频率、影响范围、风险等级（一般/较大/重大）及危害程度：

1.暴雨洪涝：分析不同历时暴雨强度及重现期，评估暴雨引发的基坑积水、边坡失稳、山洪内涝及库区水位暴涨风险。

2.大风与阵风：统计场址多年平均风速、主导风向、极大风速，分析峡谷风、地形风对高处作业、吊装施工、构筑物及输电线路的影响。

3.雷电灾害：分析区域雷暴日数及时空分布特征，评估雷电对电气设备、监控系统、施工临时用电及高空作业的安全风险。

4.极端气温：分析极端最高/最低气温、持续高温/低温天气的出现时段及时长，评估对混凝土施工、设备运行及人员作业的影响，重点分析低温冻胀对输水隧洞、压力管道的长期侵蚀影响，以及高温干旱对水库蒸发量和水资源调度的制约影响。

5.冰冻雨雪：分析冻雨、积雪、覆冰的发生频率及最大覆冰厚度，评估对输电线路、构筑物、道路通行及施工设备的影响。

6.雾与连阴雨：分析大雾、连阴雨天气的频次及持续时长，评估对交通运输、野外施工及设备检修的影响。

7.次生灾害：分析强降雨诱发滑坡、泥石流等地质灾害的气象诱因及风险。

2.3.3工程与气候相互影响分析

1.气候对工程的影响：分别评估常规气候及极端气象条件对工程选址、总平面布置、土石方工程、混凝土工程、机电安装、水库调度及运行管理的综合影响。

2.工程对气候的影响：分析上下水库形成后对局地气温、湿度、风场、降水的影响范围及程度，评估工程建设对局地气候的可接受性。

2.3.4设计气象参数计算

按照水电工程气象参数计算及设计规范要求与《抽水蓄能电站设计规范》（NB/T 10072-2018）要求，计算工程所需5年、10年、20年、30年、50年、100年、200年一遇的以下参数：

极端最高气温、极端最低气温；

10min平均最大风速；

10min、1h、6h、24h最大暴雨量；

最大积雪深度、最大覆冰厚度。

上述参数应按上水库、下水库、地下厂房、开关站等不同高程区域分别计算，参数取值应满足各区域工程结构设计、防洪标准及安全运行的差异化要求。

2.3.5综合评价与对策建议

1.综合上述分析内容，对本项目场址选择、建设规模、总体布局、施工方案及运行方式的气候可行性作出明确结论。

2.针对识别的各类气候风险，分施工期和运行期提出工程设计优化、施工组织调整、气象防灾减灾及应急管理等专项措施。

3.提出厂区气象监测系统布设、极端气象预警机制建设及应急预案编制建议。

2.4分析方法要求

1.常规气象要素统计采用数理统计方法，极端气象参数重现期计算采用皮尔逊Ⅲ型分布或耿贝尔分布模型。

2.局地气候分析结合地形地貌开展定性分析，必要时采用WRF等成熟数值模式进行定量模拟。

3.气象灾害风险评估采用风险矩阵法，结合灾害发生概率及损失程度进行分级。

2.5实施目标

全面查清项目区域气候特征与气象灾害风险，科学评估工程与气候环境的相互影响，提交符合主管部门备案要求的气候可行性论证成果，为工程设计、施工组织、安全生产及长期稳定运行提供权威气候技术依据。

3法规/规范依据

本项目严格执行以下现行法律、法规、标准及规范（包含但不限于）；本技术文件要求与法律、行政法规、部门规章、地方性法规、强制性国家标准冲突时，以上述上位法及强制性国家标准为准：

1.《中华人民共和国气象法》（2016年修正）

2.《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）

3.《气候可行性论证管理办法》（中国气象局令第18号）

4.《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》（2020年11月29日中国气象局第37号令公布）

5.《气候可行性论证规范 报告编制》（QX/T423-2018）

6.《地面气象自动观测规范 总则》（QX/T702-2023）

7.《极端降水监测指标》（GB/T 33669-2017）

8.《江西省气候资源保护和利用条例》（2022年修正版）

9.《气候可行性论证规范 总则》（QX/T 469-2018）

10.《水电工程气象观测规范》（NB/T 11182-2023）

11.《水电工程设计洪水计算规范》（NB/T 35046-2014）

12.《抽水蓄能电站设计规范》（NB/T 10072-2018）

13.《气象观测资料质量控制 地面》（QX/T 118-2020）

14.本项目规划报告、可研报告及相关勘测设计文件

4项目组织与管理

4.1双方责任和义务

4.1.1采购方职责及义务

1.向服务商无偿提供本项目立项文件、地形图、地质勘察报告、水文资料、施工总布置图、可研报告等基础资料，并对资料的真实性负责。

2.有权监督检查技术服务费用使用情况，随时抽查技术服务工作进展情况，与服务商沟通检查与抽查结果。

3.有权对服务商的技术服务工作提出改进意见。

4.配合服务商收集与本项目服务事项有关的文件、信息等必要资料。

5.按合同约定向服务商支付技术服务费用。

6.协助采购方所属企业配合服务商工作，为项目中各项工作的开展提供必要的便利条件，履行项目协助义务。

4.1.2服务商职责与义务

1.严格遵守采购方各项管理制度及现场安全管理规定，接受采购方全过程监督检查。

2..独立完成本项目全部论证工作，保证成果数据真实、结论可靠，严禁篡改、伪造基础资料。

3.按本文件及合同约定的进度要求提交各阶段成果，根据内审、专家评审及主管部门意见，无偿完成报告修改完善。

4.安排专职技术人员参加评审会议及现场答疑，全程配合备案工作。

5.对本项目所有技术资料及论证成果承担保密责任，保密期限自合同签订之日起至本项目竣工验收合格后5年；未经采购方书面同意，不得向任何第三方泄露或用于其他用途。

6.成果交付后1年内，免费提供本项目相关气候技术咨询服务。

4.2服务单位资质及人员要求

4.2.1服务商资质要求

1.具有独立法人资格，持有有效的营业执照。

2.已在气象主管部门完成气候可行性论证机构备案，具备相应技术能力，拥有稳定的专业技术团队和完善的质量管控体系。

3.近5年内承担过至少1项建设工程的气候可行性论证项目业绩（投标文件需提供合同、评审证明或备案文件等佐证材料）。

4.信誉良好，无重大失信、违法违规及质量事故记录。

4.2.2项目人员要求

1.项目负责人：具有气象、水文或水利相关专业高级工程师及以上职称，从事气候可行性论证工作5年以上，主持过至少2项同类大型工程气候可行性论证项目。

2.主要编制人员：配备不少于3名专职技术人员，其中气象专业不少于 1 名、水文专业不少于 1 名、地理信息专业不少于 1 名，具备气候分析、风险评估及报告编制经验。

3.所有人员须稳定在岗，未经采购方书面同意不得更换；投标文件需附人员职称证书、社保证明及业绩证明材料。

5仪器设备与资料物资

1.服务商自行配备满足工作需求的计算机、专业气象统计软件、绘图软件及办公设备等。

2.现场踏勘所需测量工具、影像采集设备、劳保用品及交通车辆由服务商自行配置并承担费用。

3.采购方仅提供本项目工程相关基础资料，不提供任何设备、耗材及办公物资。

6成果文件要求

6.1成果组成

服务商需提交全套完整成果，包含但不限于：

1.《江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证报告》（正文+附件）；

2.附图：项目区位图、场址地形图、气象站点分布图、风向玫瑰图、气象要素等值线图、气象灾害风险分区图等；

3.附表：气象要素统计表、极端气象参数表、重现期计算表、气象灾害统计表等；

4.基础资料汇编、数据计算说明书及计算底稿；

5.内部校核记录、评审意见及修改说明；

6.主管部门备案所需的其他相关材料。

6.2格式与数量要求

1.纸质成果：A4幅面，双面打印，胶装成册；封面加盖单位公章，扉页标注编制人员、审核人员及单位技术负责人签字。正式成果提交纸质版6套。

2.电子成果：提交电子文件1套，包含可编辑版本（Word、Excel、CAD）和加盖公章的PDF扫描版本；文件分类归档，命名清晰规范。

6.3成果深度要求

报告深度应满足《气候可行性论证管理办法》及江西省气象主管部门备案要求，章节完整、逻辑清晰、数据详实、计算过程完整、结论明确，完全服务于本工程设计、施工及运行管理需求。

7质量保证要求

7.1质量管理体系

1.实行“编制人自校、项目负责人审核、单位技术负责人审定”的三级质量校核制度，所有成果必须履行完整校核流程后方可提交。

2.编制工作开始前制定详细的工作大纲，明确技术路线、人员分工及质量控制点，严禁无方案盲目作业。

3.建立全过程质量台账，对资料收集、数据处理、分析计算、报告编制等各环节进行质量追溯。

7.2作业过程质量控制

1.基础资料必须溯源可查，原始数据及计算底稿归档保存不少于5年。

2.所有分析方法、计算模型及参数取值严格依据现行规范，计算过程完整可复现。

3.现场踏勘须形成书面记录及影像资料，如实反映场址实际情况。

4.报告修改建立台账，逐条对应评审意见，确保所有意见全部落实。

7.3售后质量保障

成果交付并完成备案后1年内，若因编制质量、数据错误或规范更新需补充修改的，服务商须无偿完成整改；若因采购方需求变更需调整内容的，双方另行协商。

8验收要求

8.1验收依据

本询价技术文件、合同约定、国家及行业现行标准规范、专家评审意见及江西省气象主管部门备案要求。

8.2验收资料清单

服务商申请验收时，需提交以下资料：

1.全套正式成果（纸质+电子版）；

2.项目人员资质证明材料；

3.资料收集清单、现场踏勘记录、三级校核记录；

4.专家评审意见及修改说明；

5.主管部门备案证明文件。

8.3验收标准

1.成果资料齐全、格式规范，符合本文件要求；

2.基础数据真实可靠，分析方法及计算过程符合现行规范；

3.论证内容全面，风险识别准确，结论客观可行，对策建议具有可操作性；

4.报告通过江西省气象主管部门或其委托机构组织的专家评审，并取得备案证明文件。

验收不合格的，服务商需按验收意见限期整改，直至验收合格；整改期间产生的所有费用由服务商承担。

9其他要求

1.服务商自行负责工作人员的办公、食宿、交通等所有后勤保障，采购方不提供相关支持。

2.本项目产生的全部工作成果的知识产权归采购方独家所有，服务商仅享有署名权。

3.合同履行期间，若国家或行业规范更新，服务商须按最新规范无偿对成果进行必要调整。

4.本技术文件为询价文件及合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

5.服务商需完整留存项目全过程资料，包括但不限于：资料收集记录、现场踏勘记录、数据计算底稿、校核记录、沟通函件、评审意见及修改记录等，归档保存不少于5年，采购方有权随时查阅。

第二部分 商务要求

1.1 基本要求

详见采购公告

1.2 其他商务要求

（1）对江西遂川抽水蓄能电站实行全过程气候可行性论证服务，发现江西遂川抽水蓄能电站过程中的薄弱环节，并提出整改意见和解决方案。

（2）认真履行气候可行性论证服务的职能、职责，根据本合同约定和《气候可行性论证服务工作细则》规定范围、内容开展江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证服务编制工作，按本合同约定向甲方提交江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证服务报告。

（3）专家评审及会务服务：负责组织江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证服务过程中所涉及文件评审和审查会议，负责外部专家的聘请，相关费用包含在报价内。

（4）专业人员配置要求：须组建专属专项服务团队，配备气象、气候、环境工程等相关专业技术人员，项目负责人须具备对应专业中高级以上职称及相关执业资质，团队人员配置稳定，全程跟进项目编制、评审、整改等全流程工作。

（5）服务周期管控要求：服务商须严格按照招标文件及合同约定工期完成全部服务内容，在规定时限内完成资料收集、数据分析、报告编制、初稿修改、专家评审、定稿备案等全部工作，逾期未完成需承担相应违约责任。

（6）成果质量合规要求：编制成果须符合国家、气象行业现行规范及项目属地管理要求，内容完整、数据真实、论证科学、结论严谨，能够顺利通过专家评审及主管部门备案审批，若成果不合格需无偿整改、返工直至通过。

（7）本地化服务与售后要求：服务商需具备高效的服务响应能力，可提供本地化对接服务，项目全过程提供技术答疑、资料配合、评审跟进等服务，及时配合业主完成后续修改、备案对接等工作。

（8）资料合规与保密要求：服务过程中所使用的气象数据、项目资料、调研数据等均需合法合规，严禁使用违规数据源；服务商须严格遵守保密规定，对项目涉密资料、场地数据、论证成果等严格保密，不得擅自外泄、转借或用于其他项目。

（9）付款与配合管理要求：服务商须无条件配合完成项目进度审核、验收结算、资料归档等相关工作，严格执行合同约定付款流程，按要求提供合规票据及完整结算资料，主动配合业主及监管部门开展各类核查、督导工作。

(10)为实施本项目气候可行性论证服务工作所需的办公、食宿、交通工具、设施、设备、材料等均由承包人自行解决。合同费用在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以调整变更。

第三部分 采购人其他要求

3.1 安全生产要求

（1）总体要求

作业人员必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持“安全生产，人人有责”，自觉遵守国家有关安全生产法律法规、方针政策及发包人各项安全生产管理规定。

落实全员安全生产责任制，项目负责人为项目安全生产第一责任人，明确技术人员、外业探测人员、安全员岗位职责，安全责任分解到岗位、到人。

建立安全生产管理制度、外业作业管理制度、仪器设备安全操作规程、隐患排查整改制度，定期开展安全培训、安全教育，外业人员必须培训合格方可上岗。

机构具备开展现场探测的安全保障条件，严禁委托无安全能力人员开展现场气象探测；定期开展安全隐患排查，隐患闭环整改留存记录。

严格遵守法规：不得伪造原始气象探测数据、不得出具虚假论证报告，对报告真实性、科学性负责，规避技术失实带来的工程安全风险。

做好办公内业安全：网络与气象原始资料数据安全，做好数据备份，防范资料丢失、泄露；办公用电、消防、设备运维符合安全管理。

（2）外业作业安全生产要求

当项目需要现场气象探测、实地踏勘、现场勘察时执行，踏勘前收集作业区域地质、气象、交通、高压管线、危险源信息，识别滑坡、洪水、雷电、坠落、有毒有害环境风险。

严禁单人野外作业，必须 2 人及以上组队；新作业人员搭配熟手；作业前开展安全技术交底，明确作业路线、撤离路线。

车辆定期检修，严禁带病出车；配备卫星电话/对讲机、定位设备、急救包、防暑/防寒物资、灭火器；进入偏僻区域提前报备往返时间，每日报送人员安全状态。

高处架设探测仪器：佩戴安全帽、安全带；遇 6 级及以上大风、雷雨、浓雾，立即停止高处露天作业；雷雨天气停止户外探测，执行雷电避险规则。

道路沿线作业设置警示标识；涉水、边坡、沟谷作业防范山洪、滑坡、坍塌；化工园区、厂区踏勘遵守厂区安全准入，按要求穿戴防护用品。

探测仪器、供电设备规范接线，做好用电安全，防止触电；无人机探测遵守空域管理规定，防止坠机伤人。

作业结束：清点人员、仪器装备，拆除临时探测设施，不留安全隐患。

3.2 环境保护要求

项目作业期间，必须遵守国家和地方政府有关环境保护的法律、法规和规章，采取一切合理的措施和步骤，保护作业现场及其周围的环境免受工程作业引起的噪音、污染或其他原因造成人身和环境的损害或破坏。

3.3 编制成果要求

满足相关规范验收及询价人技术条款要求

附件四：主要合同条款

江西遂川抽水蓄能电站

气候可行性论证报告编制服务
合同编号（甲方）：SCP-FW-XB-2026-004-01

合同编号（乙方）：


委托方（甲方）：江西遂川抽水蓄能有限公司

受托方（乙方）：

签订时间 ：


签订地点：江西吉安

第一部分 合同协议书

委托人：江西遂川抽水蓄能有限公司（以下简称“甲方”）

受托人：                          （以下简称“乙方”）

鉴于本合同为甲方委托乙方就 江西遂川抽水蓄能电站项目气候可行性论证报告编制服务项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。为明确各自的权利和义务，双方经过平等协商，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，订立本合同。

一、项目概况

（1）项目名称：江西遂川抽水蓄能电站项目气候可行性论证报告编制服务；

（2）项目地点：江西省吉安市遂川县五斗江乡和大坑乡境内；

（3）工程规模：一等大（1）型工程，装机 4×300MW的抽水蓄能电站。

二、服务范围与工期

（一）服务范围

根据批准的《江西遂川抽水蓄能电站规划报告》，结合项目江西遂川抽水蓄能电站工作的实际情况，气候可行性论证服务工作主要包括：

（1）项目概述：阐述项目的工程概况、项目委托情况、主要研究内容、工作依据、论证原则及论证范围等内容。

（2）参证气象站的确定及资料说明：包含参证气象站的比选、气象资料的三性分析以及气候可行性论证所用资料的具体说明等内容。

（3）区域大气环流特征:论述项目地区四季大气环流特征以及气候特征。

（4）气候适宜性评价：收集和整理项目周边地区各气象台站建站以来的地面气象资料，包括地面气温、气压、相对湿度、风速风向、降雨量、雪深和雪压、最大冻土深度、雨凇、雾凇、电线结冰、蒸发量、日照等要素及台站沿革等信息，项目场址处测光塔实测数据、辐射数据、NASA及Meteonorm数据，结合场址地区气象灾害调查资料分析研究本项目工程建设的资源状况、气候适宜性和风险性。明确项目建设的有利气象条件和不利因子。

（5）高影响天气气候事件分析及灾害防御建议：依据致灾因子、孕灾环境及项目的实际情况，对大风、高温、低温、沙尘天气、积雪、雷电、雾、霾、冰雹、暴雨洪涝、冻土、输电线路灾害等高影响天气气候事件进行分析研究，给出预防及降低气象风险、减轻气象灾害影响的对策和防御建议。

（6）工程相关气象参数推算及分析：根据需求，与设计单位、施工单位沟通，推算本项目设计风速（包括参证站最大风速订正、各重现期最大风速推算等内容）、设计风压、设计积雪深度、设计雪压、设计基本气温、设计冻土深度、暖通设计参数（包括供暖室外计算温度、冬季通风室外计算温度、供暖期天数等16个参数计算）等工程相关气象参数和指标。   

（7）暴雨强度公式的编制及暴雨雨型的确定：收集场址所在地建站以来逐分钟降水资料，经数据处理、单一重现期暴雨强度公式拟合、区间参数公式拟合、暴雨强度总公式拟合、常用查算图表编制、精度检验、各强度暴雨时间变化特征和暴雨强度空间分布特征分析，完成场址地区暴雨强度公式的编制、暴雨雨型的确定及山洪地质灾害风险等级等，为该工程的设计提供科学依据。

（8）本项目建设可能对局地气候环境的影响：分析本项目在不同的气象背景条件下，受周围建筑物和地形、地貌等下垫面因素影响程度，指出本项目建设可能对局地气候环境影响及应对措施及建议。

（9）本项目雷击风险评估：通过收集雷电基础数据，计算评估雷击风险，提出防雷措施设计建议。

（10）本项目雨水资源利用及评估：结合本项目气候特征（如年降雨量、雨季分布）、地形条件等，分析雨水资源的可利用潜力，为水库蓄水准备提供参考性建议。

（11）组织专家评审会，取得审查意见和气象主管部门批复，协助采购方完成现场勘测资料收集、报告编制、承办相关会务，相关费用包含在报价中。
其他详见第五章 采购人要求。

（二）服务期：自合同签订且生效之日起（具体起始日期以采购方通知为准），90个工作日内完成服务、提交服务成果并经专家评审通过、协助通过主管部门审批。

三、服务质量要求

（1）合规达标：报告编制、外业勘测全过程严格遵循《气候可行性论证规范》《水电水利工程气象勘测规范》及国家、省气象法律法规，论证方法、内容符合现行标准深度要求。

（2）数据真实可靠：气象观测、灾害、地形工程资料完整可溯源，严禁篡改、伪造数据，原始台账、观测记录同步交付甲方，对成果技术真实性终身负责。

（3）内容完整统一：完整编制主报告及气象灾害、碳排放、气象监测布设等全套专项，图表规范、前后数据结论无矛盾，满足项目核准、可研审批使用要求。

（4）论证科学贴合：结合项目山区局地气候特征开展极值计算、风险分级评估，极端气候防控措施具备工程落地性，不套用通用模板。

（5）内部质控到位：执行资料校核、专业审核、项目负责人三级内审，内审记录随成果一并提交，内审不合格不得送审。

（6）评审报批全负责：全权承担专家评审全部会务成本，按专家、气象主管意见无偿限时修改报告，无条件配合各级核查、组卷报批。

（7）变更快速响应：工程总平、用地范围调整时，7 个工作日内完成全套报告修订，不额外增收任何费用。

（8）按期取证：严格遵守工期节点，取得气象主管部门正式气候可行性论证批复，因乙方质量问题延误承担违约责任。

（9）成果完整交付：交付盖章纸质版全套成果及可编辑电子文件、原始气象数据，全部成果知识产权归招标人，后续设计阶段持续提供气象技术支撑。
四、合同价格

本合同为总价合同,除合同另有约定外，合同价不再调整；合同总价为人民币（大写）       (¥      元 ）（含税），其中，不含税价格人民币（大写）      (¥     元 ），增值税税率 6 %，增值税税额   元。若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。具体价格构成见《合同价格组成表》（附件2）。除合同约定可调整的价款或违约情况外。

五、合同组成部分

下列文件为合同的组成部分：

（1）双方在合同履行过程中补充签订的协议，以及依据双方确认的有效纪要、联系函件等文件或由其衍生的协议等文件；

（2）合同协议书、合同条款；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录、响应文件的澄清和修改；

（5）询价文件的澄清和修改（如有）；

（6）发包人要求；

（7）询价文件其他内容；

（8）响应文件其他内容；

（9）标准、规范和有关技术文件；

（10）其他合同文件。

上述组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。如有不一致，解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。乙方承诺除偏差表所列偏差外已完全响应甲方询价文件，若发生投标文本与招标文本不一致的，则甲方有权选择以询价文件或响应文件为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

六、承诺

（1）乙方应严格按照法规规定及合同约定完全履行合同全部义务，并完成江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证服务编制等全部工作。

（2）乙方确认已阅读及理解合同附件及相关文件规定，并承诺严格遵守与其履行本合同义务相关的规定。

（3）甲方承诺按照合同约定条件按期履行付款义务。

七、词语含义

本协议中所用词语的含义与合同条款中相应词语的含义相同。

八、合同生效

本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖双方公章之日起生效。

九、签订日期

合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章的日期为准。

十、份数

合同一式 拾 份，甲方执 陆 份，乙方执 肆 份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页为签署页，无正文）

	甲方：江西遂川抽水蓄能有限公司 （盖章）
	乙方：                         （盖章）

	法定代表人（负责人）或

授权代表（签字）：
	法定代表人（负责人）或

授权代表（签字）：

	签订日期：
	签订日期：

	地址：江西省吉安市遂川县高新区东区井冈山大道1号
	地址：  

	邮编：343999
	邮编：  

	联系人：
	联系人：  

	电话：
	电话： 

	税号：91360827MAK8C4U59F
	税号：

	开户银行：中国农业银行股份有限公司遂川支行 
	开户银行： 

	账号：14379101040029109
	账号： 


第二部分 合同条款

1 一般约定

1.1 定义

下列词语应具有本条所赋予的含义：

合同：指由合同协议书、合同条款、中标通知书、采购文件，以及合同协议书明确列为合同组成部分的其他文件所组成的整体。

采购文件：指询价文件及响应文件、质疑答复及其他与采购有关的文件、资料。
甲方（委托人）：指江西遂川抽水蓄能有限公司及其合法继承者。
乙方（受托人）：指具有江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证服务资格并被甲方接受的当事人以及取得乙方资格的合法继承人，但不包括其任何受让人。
工程：江西遂川抽水蓄能电站。
合同价款：指乙方完成本工程气候可行性论证报告编制服务等合同约定的全部工作，甲方应支付的总费用。
现场：又称“工地”，指本工程所在地。
工作成果：指乙方按本合同条款的规定应向甲方提交的本工程江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证服务编制服务成果。
“日”、“月”、“年”分别指公历日、公历月和公历年。
除合同另有约定外，“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，均包括本数；“不满”、“超过”、“以外”，不包括本数；“×天前”“×天后”不包括当日。按照日、月、年计算期间的，开始的当天不算入，从次日开始计算。期间的最后一天不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。
项目负责人：指由乙方提名经甲方同意后委派,代表乙方负责履行合同的总负责人，也是本项目的全面负责人。
1.2 语言文字

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。

1.2.2 本合同中的标题只是为了查阅方便，不应作为合同条款的一部分，也不用于对合同进行解释。

1.3 法律法规和规章

1.3.1 合同文件的适用法律为中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及工程所在地地方性法规、地方政府规章。

1.3.2 在任何情况下乙方的责任义务不小于法律法规、国家标准、行业标准及惯例中规定的乙方的责任和义务，乙方的服务质量、标准不低于法律法规、国家标准、行业标准及惯例的要求。

1.4 适用的主要技术标准

1.4.1 服务成果应符合国家和行业主管部门现行以及合同执行过程中新发布的有关规程、规范和技术标准规定的要求。

1.4.2 遵守国家和行业标准的规定和国家法律法规。

(1)国家各部委(局)等行政与行业管理部门颁发的(包括合同执行中颁发的)有效的法规、技术标准、规程规范等；

(2)地方政府颁发的有效的法规文件；

1.4.3 引用标准和规程规范以最新版本为准所有标准和规程规范都会被修订，故使用本合同工程技术条款时，应执行国家和各行业最新出版的版本中已被修改的相关数据和技术要求。

2 甲方的权利

2.1 甲方有权依据本合同对乙方的服务工作及其服务质量进行检查、监督和考核。甲方对工程使用江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证服务可行性报告编制工作的工作计划、服务工作质量、服务成果等方面的重大问题以及合同费用的支付、结算有最终决定权。

2.2 甲方有权对乙方进行考核管理，并可要求乙方更换不称职的江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证服务编制人员，直至终止合同。甲方根据工程实际进度和需要，有权要求乙方及时调整或增加专业人员以满足工程需要，乙方不得拒绝，甲方对乙方调换派驻的项目负责人和技术负责人有批准权和否决权。

2.3 甲方有权根据工程需要，要求乙方提交本合同服务范围内的有关方案和报告（包括但不限于江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证服务全套实施方案（涵盖项目气候重难点分析、全流程技术路线、气象资料收集与野外踏勘观测实施方案、各专项论证技术方法、三级质量管控、工期保障措施、专业人员配置、评审报批全流程安排、野外安全预案及工程气候优化合理化建议。）江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证报告（包括但不限于全套成果含气候可行性论证主报告，配套气象灾害风险评估、极端气候防护、碳排放分析、气象监测布设四项专项报告，含气象极值计算、灾害分级、工程适配分析及防控措施，同步提交原始气象台账、风险图纸、内审与评审修改资料，纸质盖章文本与全套可编辑电子文件一并交付。）。乙方如不能按时提供相关工作方案和报告，甲方有权依据合同约定对其进行处罚。

2.4 甲方有权参与项目规划与设计，监督项目实施过程，有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准交付工作成果，对报告成果提出书面修改意见。

2.5 在合同期，经甲方考核，乙方不能胜任合同工作的，甲方有权提前终止合同，并有权追究乙方违约责任。

3 甲方的义务

3.1 甲方按照询价文件约定，不另行提供现场作业所需的办公、住宿等场地。乙方自行解决现场办公、住宿及就餐事宜，相关费用已综合包含在投标报价内，甲方可协助为乙方现场工作人员协调必要的生活及办公条件。

3.2 协助乙方进行江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证服务评审。

3.3 应当在双方约定的时间内，向乙方提供与工程有关的、为乙方开展编制工作所需要的技术资料、管理文件。

3.4 应按要求及时支付乙方的编制服务费用。
4 乙方的权利 

4.1 有权获得为工作所需要的技术资料。

4.2 有权获得合同规定的报酬。

5 乙方的义务

5.1 乙方应根据工程进展情况和规范、标准，开展使用江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证服务编制工作，出具相应编制成果报告，不得影响工程进度。勘察及报告编制人员需经业主认可。乙方应独立地实施符合国家标准、行业规范的现场勘验工作，并依据相应的标准规范对勘验成果进行客观、公正、科学、准确的判定。

5.2 乙方应组建专业的项目团队，指定项目负责人和技术负责人，明确项目组成员及其职责，并将项目团队名单报甲方备案。项目负责人应具备相应的专业能力和经验。

5.3 乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、政策标准和技术规范，以及本合同约定的服务内容和成果要求，组织开展使用江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证服务的编制工作，确保报告质量。

5.4 乙方应按照合同约定的服务期限完成本合同涉及的可行性论证服务，使用气候可行性论证服务编制、相应图表和相关资料成果交付工作。

5.5 乙方应积极配合甲方进行报告的审查、报批工作，根据甲方或相关主管部门的合理意见，在约定时间内对报告进行修改、完善，直至通过审批(因甲方原因或不可抗力因素导致无法通过审批的除外)。

5.6 乙方应对在项目服务过程中知悉的甲方商业秘密、技术信息以及甲方提供的未公开资料等承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

5.7 乙方在现场调查等工作中，应遵守国家及地方的相关规定，注意安全，做好安全防护措施，确保人身和财产安全。如因乙方原因造成自身或第三方人身伤害或财产损失的，由乙方承担全部责任。

5.8 其他要求按甲方提供的“采购人要求”执行。
6 服务成果文件交付与验收
6.1 乙方提交工作成果的形式：提交正式盖章版完工报告、图纸（如有）及其他相关支持性文件。

6.2 工作成果的验收标准：国家和行业主管部门现行的有关规程、规范和技术标准规定，严格执行国家工程建设标准强制性条文；并符合甲方以及甲方上级主管单位的规章制度和要求，并经有关部门组织审查通过。 

6.3 工作成果的验收方法：由甲方组织人员对报告、图纸（如有）及其他支持性文件等进行验收。

6.4 验收的时间和地点：由甲方确定。 

7 技术服务报酬及支付方式
7.1 本合同含税总价为人民币     元（大写：    ），税率6%，其中不含税总价格为     万元。合同有效期内不含税价格固定不变，增值税税率/税费随着国家政策变化等据实调整。合同价格组成详见《询价报价书报价清单一览表》。

合同总价款包含乙方履行本合同所需及可能产生的全部费用，包括但不限于员工工资、加班费、咨询费、资料费、交通费、食宿费、测量设备费（包含购买或租赁、进出场、校验等）、安全文明施工费、技术工作费、配合验收及后期服务、风险费、保险费、税金以及乙方办公场所、住宿和就餐等一切因实施本工程江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证服务编制服务产生的全部费用，除本合同约定价款之外，甲方不再支付其他任何费用或报酬。

7.2 履约担保

签订合同后28天内，乙方应向甲方提供五大银行之一（中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行）或经甲方书面同意的其他银行的支行及其以上分支机构出具的履约保函（其保函金额规定为签约合同总金额的5%）或现金。履约保证金有效期自合同生效之日起至招标人完成合同要求的工作内容为止。乙方应保证合同有效期内，履约保证金持续有效。履约保证金有效期内，如乙方违约或发生因甲方责任给工程造成经济损失的，甲方可从履约保证金中扣除违约金或乙方应承担的赔偿经济损失的费用，同时甲方保留采用其他方式追索的权利。

7.3 技术服务报酬由甲方按以下方式支付，具体支付时间如下：

1.自合同签订、提交履约保函后10工作日内支付合同金额的30%（乙方需提交相应金额的预付款保函或其他担保措施，履约保函参考格式详见附件六）。

2.乙方完成气候可行性论证方案，提交相应成果后28工作日内，甲方应支付气候可行性论证服务费用总额的20%，累计支付至合同金额的50%；

3.乙方完成气候可行性论证报告编制，提交相应成果后28工作日内，甲方应支付气候可行性论证服务费用总额的30%，累计支付至合同金额的80%；

4.气候可行性论证报告取得相关部门批复完成后28工作日内，甲方应支付气候可行性论证服务费用总额的20%，累计支付至合同价的100%；

注：每次支付前，乙方需提供付款申请及等额的增值税专用发票，乙方未按合同约定提供发票的，甲方有权相应延期付款且不视为违约。

气候可行性论证服务费支付计划详见“江西遂川抽水蓄能电站江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证服务费用支付计划表”。

	支付内容
	支付时间
	支付费用
（万元）
	累计支付
（万元）
	备注

	进度款
	合同签订、提交履约保函后

10工作日内
	
	
	支付至总金额的30%

	进度款
	气候可行性论证方案编制完成后28个工作日内
	
	
	总金额的20%，累计拨付至50%

	进度款
	气候可行性论证报告完成编制后28工作日内
	
	
	总金额的30%，累计拨付至80%

	尾款
	气候可能性论证报告取得相关部门批复后28工作日内
	
	
	总金额的20%，累计拨付至100%


7.4 甲方有权从应向乙方支付的款项中扣除乙方按本合同约定应向甲方支付的违约金、赔偿金或其他费用。

7.5 乙方收款账户信息如下：

户名：__________

开户行：__________

账号：__________

7.6 甲方增值税开票信息如下：

户名：江西遂川抽水蓄能有限公司

税号：91360827MAK8C4U59F

地址：江西省吉安市遂川县高新区东区井冈山大道1号

开户银行：中国农业银行股份有限公司遂川支行 

账号：14379101040029109

8 合同的生效、变更与终止

8.1 本合同自双方完成签署之日起生效，至合同服务期满且乙方完成全部合同约定内容（包括江西遂川抽水蓄能电站气候可行性论证服务编制、成果移交等）后终止。在服务过程中，如果甲方要求延长服务期限，双方应进一步商定相应延长的合同服务期，并续签合同服务期延长协议。

8.2 由于甲方或第三方原因，使报告编制工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间，则乙方应当将此情况可能产生的影响及时通知甲方，由此增加的工作量视为附加工作，完成业务的时间应当相应延长，并得到额外的报酬。

8.3 由于不可抗力原因使报告编制工作受到阻碍或延误，则服务周期相应延长，造成的损失各自承担。

8.4 如果因情况发生变化致使合同需进行变更时,提出变更要求的一方应书面通知另一方,经双方协商同意并签署合同变更或补充协议后,合同变更成立。为此,一方提出的变更要求需至少提前28天将书面要求送达对方,以便对方有必要的准备时间。

8.5 甲方如果要求乙方全部或部分暂停执行业务或终止合同，则应当在合理时限内提前通知乙方，乙方应立即作出安排，停止暂停部分报告编制业务。

8.6 当甲方认为乙方无正当理由而又未履行合同义务时，可向乙方发出其未履行义务的通知。若送达通知后28天内没有收到答复，甲方可在此后28天内发出终止合同的通知，合同即行终止。

在发生下列情况时，甲方可在提前通知乙方后，终止本合同；

（1）本合同生效后，乙方无正当理由而不履行本合同项下的责任和义务，且在甲方提出通知后的14天内，乙方未给予甲方以满意的答复，也未进行任何补救措施；

（2）乙方严重违反本合同规定的乙方的责任和义务；

（3）乙方发生破产、重组或停业整顿，或乙方的相应资质被有关政府部门吊销。

8.7 合同生效后出现国家有关法律、法规变化时,签约双方经协商后可对合同有关条款和文件作出调整和变更。

8.8 在合同服务期间，由于工程建设计划的重大调整，或不可抗力而致使工程项目全部或部分暂停，直至不得不终止合同时，经甲方提出合同终止的书面通知后，合同终止。已履行的服务部分按合同收取费用，未履行部分，经双方协商，对善后工作给乙方一定的补偿。

由于乙方的责任致使合同终止，乙方不得要求未履行业务期间的费用，如前期不能形成可使用的报告成果，则乙方应向甲方返还已付款项。

8.9 合同的协议终止并不影响各方应当承担的责任（包括保密义务、违约责任等）。

8.10 乙方应保证其创作、制作、提交的服务成果、资料不得侵犯第三人合法权利，对所提供的服务及其涉及的相关知识产权拥有完整的所有权或合法使用权，不得违反国家法律法规规定，否则因此造成第三方向甲方主张权利、处罚、诉讼的，由乙方负责解决，甲方有权就所遭受的全部损失向乙方追偿（损失包括但不限于律师代理费、诉讼费、差旅费、调查费、保全费、因保全而产生的相关担保费等、鉴定费等全部损失和费用），并要求乙方承担违约责任。乙方服务过程中所采用的专利、专有技术的使用费由乙方承担。

9 保险

9.1 设备的保险：

（1）乙方应以乙方的名义投保设备险，投保项目及其金额由乙方根据其对本项目所必须配备的设备估价后确定。

（2）保险责任范围应包含运输、搬运和使用过程中的意外损失险。

9.2 乙方员的保险：

乙方应为其工作人员和交通设备购买所需的人身意外伤害险和车辆交通安全险，其中人身意外伤害险的保险赔付金额不得低于150万元/人。乙方进场前没有向甲方提供全部人员的人身意外伤害险的保单复印件，则甲方有权从乙方的服务费中扣除用以购买人身意外伤害险的相关费用。

10 知识产权

10.1 乙方根据合同向甲方提交的成果资料及相关资料的著作权等知识产权及相关权利归甲方所有。上述知识产权及相关权利主要包括但不限于专利申请权、版权（著作权）、研究成果署名权、奖项申报申请权、获得报酬权、非专利技术所有权、商誉等。

10.2 乙方所提交的成果资料或其他资料不应存在任何权利瑕疵，乙方应保证甲方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。如果任何第三方向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。

10.3 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

11 保密义务

11.1 乙方及其工作人员应对在合同执行过程中了解到的涉及甲方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息（包括但不限于勘察成果、工程图纸、技术文件、报告等）承担保密义务，并采取相应的保密措施。乙方应承担的保密义务包括但不限于：

（1）未经甲方书面同意，不得将上述资料及信息披露给任何第三人。

（2）不得将上述资料及信息用于合同以外的其他目的。

（3）在成果资料通过审查后或按甲方要求，及时将上述资料和信息返还甲方，或按甲方要求作适当处理。

11.2 上述保密义务的期限至相关资料或信息正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方合同项下保密义务之日止。

11.3 乙方违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

11.4 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

12 违约

12.1 乙方必须响应甲方要求、按照甲方规定的时间提交成果报告。乙方未能在规定的时间内提交成果报告影响工程进度的，每延误一天违约金为5000元；在服务过程中若未按甲方要求及时提供服务或配合不及时或服务不到位的情形，甲方有权以合同违约处罚通知书形式处罚，每发生一次违约金为2000元，并在当期服务费中予以扣除。

12.2 乙方提交的成果报告经有关主管部门认定为不具有客观真实性的，应退还甲方已付的费用，并按照合同规定报告编制服务费总价的5%向甲方支付违约金，同时上报行政主管部门记不良行为。

12.3 乙方由于服务工作成果存在重大瑕疵而对甲方造成任何损失或损害或甲方因此遭到任何第三方索赔，乙方应免收受损失部分的服务费用，承担相关责任，并赔偿经济损失。

12.4 乙方的履约人员须按响应文件、合同约定到位。项目负责人原则上不得更换，确因调离本单位及经调查核实确患重大疾病无法胜任工作外，其它原因一般不得调换。属于允许更换的，须提早报甲方书面同意。更换后的成员不得低于原成员资格、资历，同时提供该成员（主要管理人员）在乙方单位最近6个月的社保缴纳证明。擅自更换项目组成员的，甲方除按照合同约定处以违约金外还有权将其作为不良行为上报主管部门，情节特别严重的，甲方还有权中止合同。乙方擅自更换项目负责人的，每出现一次乙方应向甲方支付违约金10万元；乙方擅自更换项目技术负责人的，每出现一次乙方应向甲方支付违约金5万元；乙方擅自更换项目其他关键人员的，每出现一次乙方应向甲方支付违约金2万元；同一岗位多次变更的，违约金在前一次基础上翻倍。

12.5 在现场施工过程中，乙方未执行相关规范、合同及技术要求，不服从甲方正常管理的，且对提出的问题不整改的，甲方有权对乙方处1000-5000元的违约金/次，拒不整改加倍处罚，直至整改完成。

12.7 本合同服务期间所涉及到的违约金等均在当期服务费用中扣除，如在合同履行中发生保证金被扣罚的，则乙方应在保证金被扣罚之日起七个工作日内补足被扣罚部分，否则就未补足部分，按迟交天数日万分之五的违约金。

12.8 本合同履行期间，乙方违反合同而应承担经济责任被提取履约金额的，则乙方应自履约担保被提取之日起7个日内将被提取的履约担保的数额补足，否则视为乙方违约，按照应填补而未填补数额以每日万分之五的标准承担逾期填补违约金。

12.9 当因乙方责任而发生安全及伤亡事故除承担相应法律责任及经济损失外，死亡按10万元/人向甲方支付违约金，重伤按5万元/人向甲方支付违约金。其他重大事故按国家有关规定处理。

12.10 由于乙方原因造成成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，乙方须负责给予补充完善使其达到质量合格，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延；若乙方无力补充完善，需委托其他单位时，乙方应承担全部费用；或因报告质量不满足要求造成甲方损失，乙方应向甲方支付合同金额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担损失赔偿责任，并承担法律责任。

13 不可抗力

13.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

13.2 任何一方由于不可抗力而影响合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

13.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内（含本数），取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

13.4 如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天以上（含本数）时，任何一方有权终止合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。

14 分包

14.1 乙方不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

14.2 乙方不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。未经甲方同意，乙方不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。确需分包的，须征得甲方同意后方可分包。承接分包任务方须具备相应资格，并不得再次分包。

14.3 对分包人的资质要求：具备承担分包工作的相应资格。

14.4 乙方应与分包人就分包工作向甲方承担连带责任。

14.5 甲方有权随时(具体安排由甲方代表书面给出)要求乙方免费提供(含复制)账务资料、管理记录、分包合同、结算资料等与价格和数量、资金使用情况、工程管理等有关的资料，同时也可以要求乙方在签订分包合同后及时提交复印件给甲方备案，但甲方对这种提供和备案不需承担任何责任。

15. 争议解决

本合同在履行过程中发生争议的，合同当事人应友好协商解决，友好协商解决不成的，可向项目所在地人民法院提起诉讼。
合同附件

附件（1）：技术协议

附件（2）：合同价目清单表

合同价目清单表

    单位：人民币元

	序号
	服务内容
	服务要求
	金额（元）

	一
	
	
	¥：

	总价（大写）:

	其中，增值税税额
	
	增值税税率   6  %


说明：以上报价应包括为实施本项目气候可行性论证服务工作所需的办公、食宿、交通工具、设施、设备、材料等所有费用。

附件（3）：乙方工作人员名单

	序号
	拟在本项目担任的职务
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件（4）：安全管理协议

安全管理协议
（服务类）
甲方： 江西遂川抽水蓄能有限公司 
乙方：                          
第一条  鉴于甲乙双方签署了《      合同》（以下简称“主合同”），合同编号：            。为进一步明确甲乙双方在合同履行过程中的安全生产、环境保护权利、义务及责任，保障人身安全和财产安全，依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》以及有关国家法律、法规和有关规定，签订本合同。
第二条  项目安全环保控制目标
（一）不发生人身重伤及以上生产安全事故。
（二）不发生直接经济损失10万元及以上生产安全事故。
（三）确保各类安全环保风险受控。
（四）杜绝设备、火灾、交通事故。
（五）杜绝职业健康、急性职业病及危险物品失控事件。
（六）杜绝环境事件，确保流出物排放达标率100%。
（七）建设项目环保、安全设施、职业病防护设施“三同时”制度执行率100%。
（八）按规定足额提取和使用安全费用。
（九）主要负责人、安全管理人员、特种作业人员（含承包商）持证上岗率100%。
（十）安全、环保、应急、职业卫生信息按时上报率100%。
（十一）各类安全环保事故事件及时上报率100%，杜绝事故（事件）瞒报、谎报、漏报、迟报，公共消防、交通、保卫事故报业主单位综合办公室，安全环保事故（事件）报业主单位安全环保部。
（十二）安全生产标准化工作得到巩固提升。
（十三）不发生严重集体违章事件。
（十四）安全性评价问题整改计划完成率达到100%。
第三条  甲方的安全生产、环境保护责任
（一）组织成立包含合同甲方、乙方的安全生产委员会或安全生产领导小组，实施安全环保管理，定期组织召开安全生产委员会会议。
（二）贯彻落实国家有关安全生产、环境保护的法律、法规、规章、制度和标准，制订项目安全生产总体目标及年度目标。
（三）组织制订安全生产管理制度。
（四）协调解决安全生产、环境保护工作中的重大问题等。
（五）监督检查乙方安全生产、环境保护工作开展情况。
第四条  乙方的安全生产、环境保护责任
（一）严格执行国家有关安全环保的法律、法规、标准，健全安全环保组织机构、人员，建立本单位（项目部）安全环保责任体系、安全环保管理制度。保证安全、环保资源投入，有效控制安全环保风险。
（二）应组织相关人员针对现场作业开展安全环保风险辨识，进行危险源评价，并制定相应的削减、控制措施。
（三）按规定组织安全环保检查，定期排查项目范围内的事故隐患，建立台账，对发现的问题或隐患实行闭环管理，隐患治理情况定期向甲方报告。乙方发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并与甲方协商解决，消除事故隐患。
（五）发生事故时，应立即组织应急处置，避免事故进一步扩大，并按要求报告甲方。
（六）应维护好安全环保设施、设备、器材，确保作业设施、专业设备检验合格，使其处于正常状态。
（七）应对相关人员进行安全环保教育培训，特种作业人员应具备相应资格证书。
（八）不得使用不合格的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪等。
（九）有义务对甲方所提出的任何安全环保相关的质疑进行确认，并在客观证据充分的情况下实施必要的纠正和改进。
（十）必须严格遵守国家环境保护法律、法规、标准，废弃物的排放、回收、处理必须符合规定。
第五条  违约责任
（一）发生违犯本合同条款的情形，乙方向甲方承担违约责任，按甲方制定的安全奖惩办法执行：
1.乙方安全生产费用落实不到位、未专款专用的；
2.乙方不能提供与主合同相匹配的技术人员、特种作业人员和设备设施的；有关资质、证照已过期的，或者安排无证件、证件已过期的各类应持证员上岗作业的；
3.乙方现场安全环保管理不到位的；
4.乙方不履行合同义务或者未按合同约定履行安全环保管理义务的其他情况。
（二）生产安全事故、突发环境事件发生后，双方根据事故调查处理结论承担各自相应责任。
第六条  本合同期限与主合同一致。如果主合同变更期限，本合同随之变更至相同期限。
第七条  本合同是主合同的组成部分，具有与主合同相同的法律效力；当本合同与主合同发生冲突时，主合同效力优先。
（以下无正文）
甲方(盖章)：                       乙方(盖章)：
法定代表人或委托代理人:           法定代表人或委托代理人:
签订日期：     年   月   日

附件（5）：恪守商业道德协议书

恪守商业道德协议书

甲方：江西遂川抽水蓄能有限公司
乙方： 

为规范甲乙双方的商业行为，维护公平竞争，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规、江西省投资集团廉洁从业相关规定和甲方有关规定，经双方协商，签订本恪守商业道德协议书。

第一条 甲乙双方共同责任

（一）严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。

（二）严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商务交易环境。

（三）加强有关人员的管理和恪守商业道德教育，自觉抵制不廉洁行为。在商务活动中发现对方存在违规违纪违法行为，应及时向对方监察部门或司法机关举报。

第二条 甲方及其人员的责任

（一）不得索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

（六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。

（八）不得违反规定在乙方或其相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用甲方的商业秘密、业务渠道等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它企业和个人。

（九）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条 乙方及其人员的责任

（一）不得向甲方及其人员提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

（二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

（四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得为甲方人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。

（八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或其相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

（九）甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

（十）未经甲方书面同意，乙方不得向任何新闻媒体、第三人述及有关甲方人员恪守商业道德方面的评价、信息。

第四条 违约责任

（一）甲方及其人员有违反本协议书第一条、第二条约定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其人员有违反本协议书第一条、第三条约定的，按照管理权限，依据国家法律法规和有关规定给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

对其他企业，根据具体情节和造成的后果，甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外，还将在江西遂川抽水蓄能有限公司注册供应商范围内给予通报、限制或禁止与其交易的处理；涉嫌犯罪的，建议司法机关追究刑事责任。

第五条 本协议书经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖合同专用章（公章）生效。

甲乙双方通过招投标或其他方式签订经济合同的，本协议书作为双方所有经济合同的附件，与合同具有同等法律效力；如双方未签订经济合同，本协议书独立有效。

第六条 甲乙双方及其人员在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本协议书约定的行为，仍按本协议书约定处理。

第七条 本协议书一式捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。

第八条 举报投诉联络方式

举报投诉电话：0797-8165512         

举报电子信箱：jtgxcsxn4509505@163.com               

举报信件邮寄地址：江西省赣州市八一四大道金钻商务大厦东座8楼802室。
（以下无正文）

	发包人：江西遂川抽水蓄能有限公司

（盖单位章）


	承包人：                （盖单位章）

	法定代表人或其授权代表：               

（签字或盖章）


	法定代表人或其授权代表：               
（签字或盖章）



	签订日期：         年     月     日
	签订日期：         年     月     日




